
**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ГРАДСКОМ НАСЕЉУ БЕОЧИН НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 41/2, 42/1 И ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 1666/2 И 1669/1 КО БЕОЧИН, ОПШТИНА БЕОЧИН

**КОРИСНИК:** Предшколска установа „Љуба Станковић" БЕОЧИН

**АДРЕСА:** Доситеја Обрадовића бб, Беочин 21 300

**ОБУХВАТ:** Катастарске парцеле 41/2 и 42/1 и делови катастарских парцела 1666/2 и 1669/1 (укупна површина обухвата – будуће парцеле је 4050m2)



1. **УВОД**

На основу покренуте иницијативе Општине Беочин, потребно је израдити техничку документацију за изградњу објекта предшколске установе на катастарским парцелама бр. 41/2, 42/1 и деловима катастарских парцела 1666/2 и 1669/1 КО Беочин. У згради би била смештена организациона јединица предшколске установе „Љуба Станковић" Беочин , намењена боравку деце од 1-7 година, јасленог, мешовитог и предшколског узраста.

Приступ будућој парцели, састављеној од парцела 41/2, 42/1 и делоцва парцеле 1666/2 и 1669/1 а које се тренутно налазе у склопу дворишта Основне школе „Јован Грчић Миленко“ је са две саобраћајнице - улице Школске (западна страна) и улице Карађорђеве (северна страна) . Са јужне и источне стране парцела је оивичена и суседним парцелама које припадају школском дворишту.

Израда Убанистичког пројекта је обавезна (што је прописано и важећим планским документом), а пројектом ће се тачно дефинисати колики део парцела 1666/2 и 1669/1 се одваја за нови објекат предшколске установе да би се са парцелама 41/2 и 42/2 формирала нова грађевинска парцела намењена за изградњу предшколске установе.

Локација је комунално опремљена (вода, канализација, струја, топловод) и постоји могућност прикључака на постојећу и планирану комуналну инфраструктуру, у складу са претходним условима и техничким прописима надлежних предузећа.

ЦИЉ И СВРХА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Циљ и сврха израде техничке документације је изградња новог објекта предшколске установе, којом ће се у значајној мери растеретити постојећи капацитети и у многоме повећати квалитет дневног боравка деце у градском насељу Беочин.

ПОСТУПАК КА РЕАЛИЗАЦИЈИ:

Поступак ка реализацији је израда геодетског елабората, геотехничке документације и истражних радова, израда техничке документације: **УП- Урбанистички пројекат, Пројекат парцелације и препарцелације, ИДР-Идејно решење, ПГД-Пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ- Пројекат за извођење**.

За изградњу објекта предшколске установе потребно је ускладити са:

* Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2019, 16/2022 и 6/2023),
* Урбанистичким условима локалне самоуправе
* Важећим планом за конкретну локацију
* Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке

НОРМАТИВИ ЗА ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ:

* Планирана намена објекта: Предшколска установа
* Планирани капацитет: **270 деце**, односно 11 група: 3 јаслене групе (1-3 год.), 4 мешовите групе (3,5-5,5 год.) и 4 предшколске групе (6-7 година.)
* Локација за предшколску установу обухвата:

1) земљиште под објектом;

2) двориште са игралиштем и травнатим површинама и стазама за пешаке;

3) доставне површине и путеви за интервентна возила (ако противпожарни услови захтевају пројектовање истих);

Објекат Предшколске установе конципирати као целину, чија је спратност макс. П+1, али ако је то могуће и услови на терену то дозвољавају пројектовати приземни објекат.

Распоред просторија и комуникацијја треба да буду тако распоређени и позиционирани, да корисници могу брзо и лако да се снађу у простору а у случају опасности што брже евакуишу.

Посебну пажњу посветити:

* димензионисању простора на основу предвиђених капацитета;
* физичкој структури и организацији простора, у оквиру задате намене;
* решавању уређења слободних површина, уређењу зелених површина, пешачких и колских прилаза објекту;
* испуњењу функционалних захтева, те рационалности и економичности решења у целини;
* иновативном приступу у процесу организације простора и избора материјализације;
* примени решења енергетске ефикасности и коришћења обновљених извора енергије;
* примени мера које ће смањити трошкове одржавања и потрошње енергије током периода експлоатације објекта.

Пројектант је дужан да изради најефикасније и најекономичније идејно решење, имајући у виду иницијалне трошкове, као и трошкове коришћења током животног века објекта. У организацији просторија и међусобним везама мора се постићи потребно диференцирање чистих и сервисних комуникација.

При изради пројекта поштовати грађевинске и регулационе линије. Потребно је објекат поставити и нивелационо прилагодити терену у складу са условима локације и урбанистичким условима. Дечје радне собе пројектовати да већим делом буду окренуте према југу, југоистоку (истоку) како би се обезбедило најоптималније осветљење. Обавезно звучно изоловати сваку радну собу, како зидове тако и плафоне и подове. Ограду планирати дуж регулационе линије парцеле, дуж међних линија ка суседним парцелама, као и између економског дела дворишта и дворишта резервисаног за боравак деце а висину ограде прилагодити правилнику и условима из важећег плана.

ФУНКЦИОНАЛНА ДИСПОЗИЦИЈА ОБЈЕКТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ:

Предвиђене су следеће групе просторија:

1. Група просторија за децу:

- соба за децу;

- гардероба за децу;

- санитарне просторије за децу;

- вишенаменски простор (на пр. хол, ходник);

- сала (опционо)

2. Група просторија за запослене:

- просторија за васпитаче

- просторија за реквизите (заједничка дидактичка средства, материјале, играчке и стручну литературу) коју сместити уз собу за децу

- просторија за здравствену заштиту (просторија за превентивно-здравствени рад и изолацију болесне деце

- просторија за управника

- просторије за помоћно особље (гардероба са простором за одмор);

- кухиња: дистрибутивна, са гардеробом и тоалетом за сервирке

3. Група помоћних просторија:

- комуникације;

- гардероба за запослене;

- санитарне просторије за запослене;

- перионица;

- спремишта и магацини;

- подстаница.

Од минималних димензија просторија наведених у даљем тексту, осим за собе за децу, дозвољено је одступање од максимално 10% у појединачним просторијама, осим собе за децу. Од минималних димензија собе за децу дозвољено је одступање од прописаних вредности: максимално 5% у односу на површину, односно максимално 3,5% у односу на висину.

**1. ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ДЕЦУ**

Просторије за децу чине: соба за васпитно-образовни рад (соба за децу), гардероба и санитарне просторије.

Соба за децу садржи, у складу са просторним могућностима и интересовањима деце, неке од предложених просторних целина:

- за јаслени узраст то могу бити: сензорна, кинестетичка, просторна целина за конструисање, за визуелне уметности, за симболичку игру, литерарна, просторна целина за скривање и осамљивање;

- за вртић: литерарна, просторна целина за конструисање, за визуелне уметности, за покрет и звук, за симболичку игру и просторна целина за скривање и осамљивање.

У оквиру просторних целина, видљив је:

а) простор у коме се чувају одређени материјали, играчке и средства;

б) простор за игру и учење;

в) простор за излагање продуката који настају током активности.

У оквиру сваке собе за децу потребно је обезбедити простор за документацију. Дечји индивидуални портфолији, групни портфолији, пројектни панои и сл. треба да буду доступни деци и видљиви у простору.

1.1 Соба за децу

Димензије

- Укупна запремина по детету у соби за децу мора износити најмање 7,5 m3;

- соба за децу за групе до максимално 20 деце има површину од најмање 40 m2, соба за децу за групе од 20 до 26 деце има површину најмање 50m2;

- **приликом пројектовања површина собе за децу обрачунава се са 2,50m2 по детету** (у ову површину, осим собе за децу, могу ући и наведене заједничке просторије, у зависности од архитектонског решења и организације васпитно-образовног рада);

- **минимална висина плафона износи 2,80m, а максимална 3,60m** и условљене су минималном запремином по детету;

- подови морају бити од чврстог негоривог материјала, погодни за лако одржавање;

- боје зидова морају бити умирујуће и светле, а не тамне или рефлектујуће;

- врата собе за децу морају бити без прагова и да се отварају ка споља, нису дозвољена клатећа врата;

- за децу са телесним инвалидитетом потребно је уклањање или ублажавање архитектонских препрека како би се деци омогућио лакши приступ соби за децу, санитарном чвору и кретање ходницима у складу са законском регулативом која уређује ову област;

- минимална ширина врата собе за децу дефинише се у зависности од простора испред врата да би се омогућио приступ деци и одраслима са телесним инвалидитетом и то: **врата су мин. ширине 0,9m** у случају да је слободан простор испред врата дубине 1,1m; врата су мин. ширине 1,0m у случају да је слободан простор испред врата дубине 1,0m;

- ширина врата мора бити усклађена са прописима из области евакуације и противпожарне заштите;

- у случају да се ради о застакљеним вратима, она морају бити обезбеђена од лома или испуњена заштитним стаклом.

1.2 Гардероба

- Гардероба се налази у непосредној близини собе за децу и **не може да буде њен саставни део**;

- гардеробе могу бити заједничке за две групе и опремљене су намештајем за одлагање одеће, обуће и других предмета;

1.3 Санитарне просторије за децу

- Санитарна просторија за децу састоји се од дела за негу и хигијену и дела са WC шољама за децу;

- број санитарија по хигијенској норми износи: **једна WC шоља на 10 деце** **и један лавабо на 7 деце**, **односно 2-3 WC шоље и 3-4 лавабоа за једну собу за децу**;

- величина WC шоље и висина монтаже мора пратити узраст деце

- величина лавабоа и висина монтаже мора пратити узраст деце

- санитарна просторија за децу треба да је повезана са собом за децу, а од оваквог архитектонског решења дозвољено је одступање за групе припремног предшколског програма;

- подови у санитарним просторијама не могу бити клизави и треба да буду обложени материјалом који се лако чисти и не пропушта воду;

- распоред санитарија у објекту зависи од броја соба за децу по спратовима;

- преградни зидови између WC шоља треба да буду висине од 1,30m од пода;

- зидови санитарних просторија су обавезно обложени керамичким плочицама или другим непропусним материјалом који се лако одржава и то у делу висине 1,60m од пода;

- санитарне просторије се по правилу проветравају природно, уз додатно механичко проветравање када је то неопходно.

1.4 Вишенаменски простор

- Вишенаменски простор може бити засебна просторија (ако објекат поседује салу, или трпезарију оне могу имати вишенаменску функцију) или **простор у оквиру хола или ходника који користе деца, запослени и родитељи;**

- вишенаменски простор се пројектује тако да би могао послужити за више намена: за васпитно-образовни рад, одржавање састанака, за организацију приредби, изложби, радионица за децу и родитеље, итд.;

- величина вишенаменског простора зависи од капацитета предшколске установе;

- површина износи минимално 0,5 m2 по детету.

1.5 Сала (опционо)

- У склопу архитектонског решења ако је могуће предвидети и засебну салу која се користи као вишенаменски простор за васпитно-образовни рад, одржавање састанака, за организацију приредби, изложби, радионица за децу и родитеље, итд.;

- **овај простор има 1 m2 по детету али не више од 80 m2**;

- у већим објектима уместо две сале препоручује се пројектовање и изградња једне сале и наткривеног трема одговарајуће величине;

- приликом пројектовања обратити пажњу на апсорпцију буке – употреба акустичних панела (плафонских и зидних).

6) Трпезарија (опционо)

- Није потребно пројектовати трпезаријски простор с обзиром да је планирано обедовање деце по собама.

**2. ГРУПА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**

2.1 Просторија за васпитаче

- Просторија за васпитаче је засебна просторија за боравак и састанке васпитача;

- просторија за васпитаче садржи и простор за стручну литературу и дечије књиге;

- **површина износи 2,5 m2 по васпитној групи, али не мање од 12 m2**.

2.2 Просторија за реквизите

- Просторија се смешта уз дечју собу (свака соба би требало да има своју) и резервисана је за одлагање дидактичких средстава, играчки и материјала, музичких инструмената, пројектора;

- **површина просторије није одређена али не би требала бити мања од 5 m2;**

2.3 Просторија за здравствену заштиту

- Ову просторију чине две просторне целине: **просторна целина за превентивно-здравствени рад** **површине 6 m2 и просторна целина за изолацију болесне деце површине 6 m2**;

- просторија има једно точеће место.

2.4 Просторије за стручне службе

- Прописује се најмање једна просторија за стручног сарадника на нивоу установе;

- просторија служи за рад стручне службе, индивидуалне разговоре, саветовања;

- **најмање једна просторија величине 12m2**, а по потреби више просторија у складу са бројем стручних сарадника;

- **просторија за рад стручне службе може да се организује тако да у једној просторији раде два стручна сарадника.**

2.5 Просторије за управника

- Просторија за упраника (директора) има **површину од најмање 12m2**

2.6 Просторије за помоћно особље

- просторија **има површину 8m2** и служи искључиво помоћном особљу;

- пројектовати издвојену портирницу **површине 4m2**

2.7 Кухиња

- Дистрибутивна кухиња (прихватна) је кухиња за прихватање произведене хране.

- Распоред просторија у кухињском блоку мора бити функционалан, по технолошком реду процеса прихватања произведене хране и сервирања. Санитарно-хигијенски захтеви подразумевају да у свим просторима кухиње у којима се припрема храна постоје чисти и прљави делови и путеви који се међусобно не укрштају. Веза између кухиње и простора за исхрану деце мора бити што краћа и без препрека за превоз хране. Ако између кухиње и простора за исхрану деце постоји спратна разлика, потребно је да се обезбеди лифт за превоз хране. Капацитет и опремљеност кухиње зависи од њене организације и броја оброка који справља.

- У свим кухињама подови су прекривени керамичким неклизајућим плочицама или другим неклизајућим материјалом који не пропушта воду. У висини од 60cm од радне површине зид је обложен керамичким плочицама. Све радне површине и пултови су равни, глатки, лаки за одржавање, водоотпорни, од нерђајућег материјала. Најпогоднији материјал за радне површине је нерђајући челик (инокс) или мермер.

- Зидови су обложени керамичким плочицама или другим материјалом који не пропушта воду у висини од 1,60m. Кухиња мора испуњавати против-пожарне и санитарно-хигијенско прописе у складу са законском регулативом која регулише ову област.

- Дистрибутивна кухиња расподељује у објекту донесену храну из производне кухиње која је ван објекта. Дистрибутивна кухиња треба да обезбеди прихватање оброка, припрему - дораду оброка и хомогенизацију појединих јела. **Величина дистрибутивне кухиње, по правилу, износи 0,3m2 по оброку, али не мање од 25m2.** Дистрибутивна кухиња има обезбеђен пулт - радну површину за пријем дечијих оброка и расхладне уређаје у складу са технолошким процесом пријема, обраде и сервирања хране.

**3. ГРУПА ПОМОЋНИХ ПРОСТОРИЈА**

У свакој предшколској установи уз просторије за рад потребне су и помоћне просторије: комуникације, гардеробе за запослене, санитарије за особље, перионица, спремишта, котларница и друге просторије по потреби установе.

3.1 Комуникације

- Комуникације су: улази, холови, ходници, степеништа, ветробран и надстрешнице.

**- Улаз са надстрешницом и ветробраном треба да има свака предшколска установа и то најмање два улаза: главни улаз са приступом са саобраћајнице и споредни улаз из дворишта.**

- **У оквиру главног улаза мора бити предвиђен простор за одлагање дечијих колица. У близини споредног улаза из дворишта мора бити предвиђен простор за одлагање средстава која се користе у дворишту.**

- Хол је проширени део улаза и комуникација, који служи и као вишенаменски заједнички простор.

- Ходник је простор који користе деца, запослени и родитељи. Повезује просторије и служи за кретање свих учесника, сарадњу са родитељима и може послужити и за реализацију васпитно-образовног програма. **Минимална пропусна ширина ходника за евакуацију износи 1,20m**, а зависи од броја лица која се евакуишу у складу са законском регулативом која регулише ову област. Уколико се у склопу ходника пројектују или налазе гардеробе, други елементи опреме или просторна целина са дидактичким средствима, ова ширина се увећава за димензије елемената опреме, материјала и дидактичких средстава које могу бити препрека приликом евакуације, тако да дефинисана прописана ширина пута за евакуацију не буде умањена. Ако је пропусна ширина пута за евакуацију 1,20m, гардеробни елементи, опрема и дидактичка средства се могу наћи са једне стране ходника или уз зид. Препоручена ширина слободног простора испред гардеробних елемената (у зависности од архитектонског решења) у случају да су гардеробни елементи у склопу ходника, износи 2m.

- Најмања пропусна ширина степеништа износи 120cm за 100 деце која се тим степеништем служе (уколико је за пожарни сегмент то једино степениште), а коначна ширина степеништа зависи од броја лица која се евакуишу у складу са законском регулативом која регулише ову област. Oдстојање од излаза из крајњих просторија до степеништа, односно спољног излаза (улаза) не може бити веће од 25m. Изузетно, код врло прегледних и слободних комуникација, ова дужина може износити највише 30m и мора бити усклађена са важећим прописима противпожарне заштите. Пројектовано време евакуације износи 15 мин.

- **Одстојање од излаза из крајњих просторија до степеништа, односно спољног излаза (улаза) не може бити веће од 25m. Изузетно, код врло прегледних и слободних комуникација, ова дужина може износити највише 30m и мора бити усклађена са важећим прописима противпожарне заштите.**

- Зидови, плафони и подови простора за комуникацију, као и степеништа морају бити обложени негоривим материјалом.

3.2 Гардероба за запослене

- Гардероба за запослене мора бити одвојена од гардеробе за одлагање дечије одеће и обуће;

- пројектује се у близини собе за васпитаче.

3.3 Санитарије за запослене

- у просеку **једна WC шоља на 10 запослених**;

- сви WC-и имају предпросторе у којима је по **један лавабо на сваке две WC шоље**;

- предпростор и/или простор WC-а треба да је непосредно осветљен и проветрен;

- санитарне просторије за васпитаче и техничко особље пројектују се у близини просторије за васпитаче, а санитарне просторије за запослене у кухињи пројектују се у непосредној близини кухињског блока;

- **у склопу санитарија за запослене прописује се засебна просторија за одржавање хигијене са трокадером**.

3.4 Перионица

- У зависности од капацитета и развијености установе **површина перионице је од 24m2**;

- перионица има простор за прљаво рубље, простор за прање и сушење, као и за одлагање чистог рубља;

- у радним просторијама перионице мора да буде дневно осветљење и природна вентилација;

3.5 Спремишта и магацин

- Смештај инвентара и материјала захтева посебан простор и нормира се без обзира на развијеност и капацитет установе. За ову сврху потребне су следеће просторије:

* спремиште за прибор за одржавање чистоће, **величине 2m2** (диспозиција у склопу санитарног чвора за запослене);
* магацин за смештај инвентара и другог материјала неопходног за рад установе;
* простор за одлагање документације на нивоу установе (a;

3.6 Просторије за загревање предшколске установе – Подстаница

- када предшколски објекат има могућност прикључка на даљински систем грејања у објекту се предвиђа подстаница површине 10-30m2, односно у складу са техничким захтевима и важећим прописима.

- Загревање се врши системом даљинског грејања – на локацији постоји ТОПЛОВОД.

- **Резервисати простор од cca 20m2.**

**ОЧЕКИВАНЕ КВАДРАТУРЕ ПРОСТОРИЈА (по намени просторије):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Величина локације** | **4050m2 (15 m2/по детету)** | | | | |
| **Број деце** | **270** | | | | |
| **Број васпитних група** | **11 (3 јаслене, 4 мешовите и 4 предшколске)** | | | | |
| **БРГП објекта** | **1755-1814 m2 (6,5-6,72 m2/по детету)** | | | | |
| **Нето површина објекта** | **1458-1512 m2 (5,4-5,6 m2/по детету)** | | | | |
| **Површина дворишта** | **2160m2 (8 m2/по детету)** | | | | |
| **Површина игралишта** | **810 m2** | | | | |
| **Травнате површине** | **864 m2** | | | | |
| **Структура и димензије обавезних просторија** |  | | | | |
| **1) Просторије за децу** | **11 соба 2,5 m2/по детету** | | **11 санитарних просторија 8,0 m2 / по соби** | **Гардероба у оквиру ходника 0,3 m2 / по детету** | |
| **(m2)** | **675** | | **88** | **81** | |
| **Укупно просторије за децу (m2)** | **844** | | | | |
| **2) Просторија за васпитаче са гардеробом (m2)** | **40** | | | | |
| **3) Просторије за реквизите (m2)** | **55** | | | | |
| **4) Просторија за здравствену заштиту и изолацију (m2)** | **12(6+6)** | | | | |
| **5) Вишенаменски простор**  **– САЛА (m2)** | **80** | | | | |
| **6) Просторије за стручне службе** | **Педагог** | | **Психолог** | **Стручни сарадник** | |
| **(m2)** | **6** | | **6** | **12** | |
| **Укупно просторије за Стр.Сл. (m2)** | **24** | | | | |
| **7) Просторије за управника (m2)** | **12** | | | | |
| **8) Помоћне просторије** | **гардероба** | **портир.** | **спремишта и чишћ.** | **прост. за пом. особље** | **Подстаница** |
| **(m2)** | **15** | **4** | **30** | **8** | **20** |
| **Укупно помоћне просторије** **(m2)** | **77** | | | | |
| **9) Санитарне просторије за запослене (m2)** | **20** | | | | |
| **10) Прихватна кухиња са гардеробом и купатилом за сервирке (m2)** | **45** | | | | |
| **11) Перионица (m2)** | **30** | | | | |
| **12) Комуникације (мин. 15% нето површ.) (m2)** | **219-227** | | | | |
| **УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА** | **1458-1512 m2** | | | | |

**СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ**

Обавеза пројектанта је да обезбеди катастарско топографски план. Пројекат радити на овереној катастарској подлози.

Пројектом предвидети радове на уређењу дворишта са нивелационим решењем свих поплочаних и слободних зелених површина, озелењавањем и распоредом светиљки за општу расвету и положајем рефлектора за функционално осветљење спортског терена и декоративног ноћног осветљења објекта.

Двориште је отворен слободан и заједнички простор за децу, запослене и родитеље, служи за игру и учење деце, а користи се и за комуникације и приступ пешака. Величина дворишта износи најмање 8 m2 /по детету. Двориште мора бити ограђено, и то у висини од најмање 1,50 m. У случају да је ограда транспарентна, димензије слободног простора у пољима износе највише 12 cm, правац постављања преграда вертикалан (без хоризонтала). Отварање капије треба да буде изван домашаја деце, заштићено додатном сигурносном бравом. Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом.

Двориште је лоцирано уз објекат предшколске установе и непосредно повезано са улазом у објекат. У оквиру зелених површина дворишта направити засад листопадног дрвећа које ће омогућити хлад за део дворишта у летњем периоду, а зими неће заклањати сунце. Травнате површине треба да заузимају 40% површине дворишта. Приликом избора биљака потребно је избегавати инвазивне и алергене врсте.

Дечје игралиште у склопу дворишта мора бити опремљено у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта, а у исто време да буде подстицајно за дечије учење и развој. Игралиште је изграђено на подлози погодној за дечија игралишта, површине је најмање 3 m2 /по детету, од чега један део има меку подлогу. Функционално пројектовати тако да се формирају две целине за игру - за млађе (1-3год.) и за старије (3-7год.).

Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економско-технички прилаз), простор за сакупљање и одвожење смећа, котларницу (на чврсто и течно гориво, гас и сл.) и простор за складиштење енергената (цистерне, оставе и сл.). Доставне површине морају бити уређене и опремљене у складу са важећом санитарно-хигијенском законском регулативом. Доставне површине морају да буду приступачне, одвојене, опремљене са контејнерима или кантама за скупљање чврстог отпада. Доставне површине не смеју се користити у друге сврхе. Део дворишта који користе деца не може служити као доставна површина. Димензије доставних површина пројектују се у складу са организацијом установе, начином загревања и другим техничким условима специфичним за појединачни објекат.

Путеви за интервентна возила не могу се користити у друге сврхе.

Сви прилази морају бити лако савладиви, приступачни и диференцирани по намени, и израђени у складу са важећим стандардом приступачности.

Површине за паркирање аутомобила се пројектују у складу са урбанистичким условима органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја, по могућству ван дворишта.

Пројектовати све системе инсталација потребне за функционисање дворишта. Израдити синхрон план инсталација и прикључака. Предвидети осветљење стаза у оквиру дворишта. Такође предвидети бар једно точеће место (чесму). Решити одводњавање.

Озелењавање слободних површина – пројекат, радити сходно важећим законским прописима за пројектовање техничке документације, ажурне геодетске подлоге, нивелационог плана архитектонско-грађевинског пројекта и плана инсталација. Зелене површине пројектовати тако да се у односу на окружење и просторне могућности постигне складно решење, како у функционалном тако и у естетском смислу. Избором биљних врста, остварити колоритну разноврсност уз употребу различитих категорија садног материјала.

**ОСТАЛИ ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

**Осветљење**

Осветљење је двојако: природно и вештачко. Природно осветљење је дневна сунчева светлост. **Све собе за децу обавезно морају имати довољно дневне светлости. Лети се мора обезбедити максималан упад дифузног и минималан упад директног сунчевог зрачења употребом сенила и застора.**

- Осветљење у радној соби мора бити равномерно;

**- повољна оријентација је југ/југоисток;**

- **површина прозора треба да износи у просеку 1/5 од површине пода, прозори у висини од 1,10m од пода морају бити заштићени, а начин отварања безбедан за руковање;**

- просторије са већом дубином од две висине горње ивице прозора морају имати допунско осветљење.

- на столовима или у висини 1,00m изнад пода прописује се осветљај:

- у просторијама за васпитно-образовни рад износи најмање 300 luksa;

- у санитарним просторијама, спремиштима и комуникацијама најмање 60 luksa;

- у осталим просторијама 200 лукса;

- у случају осветљења LED сијалицама боја вештачког осветљења мора бити топло бела (3000 К) или природно бела (4000 К);

- најподесније вештачко осветљење је **полуиндиректно електрично осветљење;**

- у соби за децу треба да има довољан број светиљки, како би се обезбедило равномерно осветљење, као и да су правилно распоређене;

- у склопу собе за децу постоје педагошке просторне целине у којима је пожељно да осветљење буде индивидуално подесиво (уз коришћење димера или другог вида засенчења или осветљења).

- Предвидети инсталацију нужног и антипаник осветљења у свим радним просторијама и комуникацијама са нивоом осветљења у складу са прописима којим се обезбеђује безбедно напуштање објекта у случају нестанка мрежног напона, применом светиљки са аутономним извором енергије, са аутономијом од најмање три сата и са посебним изводом у локалној разводној табли (орману).

**Проветравање**

Да би се чувало здравље деце и стварали нормални хигијенски услови за рад у радним собама и другим просторијама, потребно је обезбедити довољно чистог ваздуха и одржавати нормалну микроклиму. Вентилација се обавља природним и принудним путем. **Природна вентилација је повремено проветравање просторија. Обавља се повременим отварањем прозора, а обезбеђује се најчешће изградњом уређаја за отварање горњих делова прозора косо унутра (вентус или друго), или на други начин:**

- проветравање просторије мора бити природно, уз опцију принудног проветравања;

- аерација износи 20 m3 по детету на час и захтева троструку измену ваздуха у току једног сата при минималној запремини од 7,5 m3 по детету, при наведеној минималној кубатури собе за децу;

- при природној вентилацији треба водити рачуна да деца не буду изложена ударима хладног ваздуха;

- релативна влажност ваздуха треба да износи 40-60%.

**Загревање**

Нормалан рад установе у зимским и хладним данима уопште, захтева одржавање потребне температуре, нарочито у собама за децу. Наведене норме температуре одржавају се током целог радног времена установе. Најцелисходнији начин загревања и сталног одржавања потребне температуре јесте централно грејање, односно етажно грејање у мањим објектима.

Хигијенска норма температуре у просторијама за правилну физиолошку функцију организма и рад износи:

**- температура просторија за децу до две године износи минимално 22 оC;**

**- температура просторија за децу од две до седам година износи минимално 20 оC;**

**- загревање просторија мора бити равномерно;**

**- грејна тела морају бити безбедна и на одговарајући начин заштићена да би се омогућила безбедност деце у простору;**

**- загревање металним пећима није дозвољено.**

**Звучна изолација**

Да би се у предшколској установи обезбедио дозвољени ниво буке потребна је комбинација грађевинско-архитектонских и организационих мера. Акустика просторија се постиже високом звучном апсорпцијом површина у собама за децу и комуникацијама:

**- за нормалну акустичност и изолацију потребно је да спољни зидови имају акустично изолациону моћ од 60 dB, а преградни зидови и таваница од 40 dB;**

- избор грађевинских материјала у свим просторијама установе предвиђеним за децу мора бити такав да не појачава одјек буке и не ствара ехо-ефекте.

**УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ**

1. **Електрoенергетске инсталације**

Потребно је израдити пројекат електроенергетских инсталација: осветљења, прикључница, технолошких потрошача, изједначења потенцијала, громобрана и уземљивача. Предвидети:

- опште и противпанично осветљење у складу са наменом појединих просторија,

- прикључнице и изводе за инсталације општих, технолошких, хидротехничких,

- термотехничких и телекомуникационо-техничких потрошача,

- заштиту од електричног удара у складу са прописима,

- уземљивач и громобранску инсталацију,

- мере изједначења потенцијала у објекту,

- спољно осветљење дворишта и приступног пута.

- Електричне инсталације морају бити заштићене, осигуране и изведене по важећим прописима;

- за потребе васпитно-образовног рада у собама за децу обезбеђују се затворене утикачке кутије, и то: у свим собама за децу најмање по три утикачке кутије, ради коришћења аудиовизуелних техничких средстава;

- у соби за васпитаче, вишенаменској просторији, и кухињи по три утикачке кутије, од којих је једна у кухињи трофазна;

- у просторијама за помоћно особље по две утикачке кутије;

- светиљке морају бити заклоњене како не би биле директно у видном пољу деце;

- доња ивица плафонских светиљки треба да буде најмање 2,50 m од пода;

- утикачке кутије у собама за децу морају бити изведене на висини од 1,50 m од пода уз примену безбедносних елемената;

- у санитаријама и комуникацијама по могућству предвидети сензоре за укључивање и искључивање светла.

- Предвидети напајање опреме хидрантског развода (хидроцил) електричном енергијом из посебног електроенергетског прикључка, у складу са условима које дефинише Електродистрибуција. Мерни орман за напајање хидранта предвидети поред мерног ормана за напајање објекта.

Полагање каблова : Све каблове положити у зид испод малтера, у безхалогене инсталационе канале и цеви, савитљива црева (пластична и метална). Каблове за међуормански развод димензионисати тако да имају резерву струјне носивости од око 20%.

**2) Водоводне и канализационе инсталације**

- У местима где постоје водоводни и канализациони објекти обезбеђују се одговарајући прикључци у предшколској установи;

Водоводне инсталације у предшколској установи обавезне су:

- по правилу у свакој соби за децу;

- у дистрибутивној кухињи једно

**3) Остали уређаји и инсталације**

**- Инсталација озвучења се обезбеђује у свим радним просторијама, а нарочито у вишенаменском простору, ходницима и трпезарији;**

**- инсталације кабловске телевизије, телефона и интернета, као и инсталације за аудио-визуелна средства се обезбеђују у собама за децу, вишенаменским просторијама, соби за васпитаче и администрацију и другим просторијама по потреби;**

**- инсталација рачунарске мреже се обезбеђује у вишенаменској просторији, соби за васпитаче и другим просторијама по потреби;**

**- објекат предшколске установе треба да има заштиту од провала: аларм и видео-надзор (CCTV);**

**- заштита од пожара се постиже применом одговарајућих грађевинских материјала, противпожарне инсталације, опреме, сигнализације и дефинисањем евакуационих путева и излаза у складу са важећим прописима и стандардима.**

**- У објекту предвидети систем климатизације помоћу сплит или мулти-сплит система инвертерског типа;**

**КОНСТРУКЦИЈЕ И ДЕТАЉИ**

При изградњи зграда предшколских установа посебну пажњу треба обратити на то да буду испуњене обавезе у погледу прописа за грађевинске конструкције, као и неких детаља.

- Објекат мора да задовољи све услове прописане Правилником о енергетској ефикасности;

- конструкциони захтеви остварују се при пројектовању и непосредној изградњи објеката предшколских установа обавезним придржавањем прописаних стандарда који регулишу стабилност и сигурност конструкције (укључујући и сеизмичку), топлотну и акустичну изолацију, заштиту од влаге, буке, итд.;

- конструктивни склоп треба да омогући лаку и једноставну функционалну преорганизацију према потребама рада установе;

- избором материјала треба обезбедити што већу економичност у одржавању зграде;

- зидови по површини треба да буду отпорни према оштећењу, а подножје заштићено ниском соклом;

- површине зидова санитарних чворова треба да омогућавају максимално одржавање чистоће (треба их обложити плочицама или сл.);

- подови у свим радним просторијама, а нарочито у просторијама за реализацију васпитно-образовног рада, су топли или полутопли, трајни, равни и глатки али не клизави, с могућношћу лаког одржавања и чишћења, са добром акустичном изолацијом и довољно економични;

- врата у свим просторијама, као и улазна врата, отварају се према комуникацији, при чему што мање сметају комуницирању и при отварању остављају слободан простор, нарочито према главном степеништу, односно излазу из зграде;

- врата у санитарним просторијама, изузев улазних, издигнута су за 10cm од пода, или обложена материјалом који је постојан;

- када су у отвореном положају прозори не смеју ометати комуницирање и рад у просторији;

- у свим просторијама у којима бораве деца треба да се обезбеди добро и технички једноставно засенчење прозора;

- боје просторија у којима бораве деца су мат, светле и мирне. У комуникацијама могу бити јачи тонови;

- унутрашња обрада и боје просторија треба да обезбеде минималне проценте рефлексије: плафон 80%, зидови 50%, подови 30% и намештај 30%;

- боје и материјали које се користе у ентеријеру морају поседовати одговарајући сертификат да су нетоксичне и безбедне за употребу (антиканцерогене, антиалергијске, антибактеријске).